1.温度及CO传感器显示0.0等乱码：如出现传感器不正常显示；
处理方法：检查传感器的接线是否正常或者松动迹象，如果是无源传感器，
可用万用表电阻档测量传感器是否有阻值显示，有源传感器可通过⑴先测
量供电电压是否符合产品要求⑵测量输出信号电压（0-10V），若多次测量
都不正常，请联系我司（西安亚川电力科技有限公司）售后人员,我们将及
时处理；
2.所有设备的运行状态、故障状态以及手自动状态均为无缘干接点，触发
后可变为常闭信号，用万用表测通断为短路状态；
3.所有设备的启停点均为有源节点，配电箱转换至自动模式时可测到一个
端子有220V电压；
4.通过软件发出启动命令后对应的继电器会点亮（不亮需更换继电器），
从而启动相应风机；
5.空气质量监控器通讯故障等相关问题参考产品说明书设置回复，若无法
解决联系我司。